＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
KCT-53U ドライバー・インストール・プログラム
Version 1.70
2016年2月23日
株式会社　JVCケンウッド
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【本ソフトウェアについて】
このソフトウェアは、KCT-53Uに対応したデバイス・ドライバーをPCにインストールするプログラムです。以下の説明を十分にご理解いただいた上で、ドライバーのインストールをおこなってください。 


【ご注意】
ドライバーのインストールが完了するまでは、KCT-53UをPCのUSBポートに接続しないでください。KCT-53Uに対応していない誤ったドライバーがインストールされてしまい、KCT-53Uが正常に使用できなくなることがあります。


【オペレーティング・システム (OS)】
Windows Vista (32/64-bit)
Windows 7 (32/64-bit) 
Windows 8.1 (32/64-bit) 
Windows 10 (32/64-bit) 
注： 対応するOSの種類につきましては、Microsoft CorporationによるOSに対するテクニカル・サポートの終了などの理由により予告なく変更される場合があります。


【ドライバーをインストールする】
フォルダー"KCT-53U_V170"の中にある"KCT-53U_V170.exe"をダブルクリックして実行し、表示される手順にしたがってインストールします。 
注：ドライバーをインストールするには、管理者権限が必要です。 


【KCT-53UとPCとを接続する】
ドライバーのインストールが完了したら、KCT-53UをPCのUSBポートに接続します。PCが新しいハードウェアを認識します。


【COMポート番号を確認する】
KCT-53UにどのCOMポート番号が割り当てられたかを知るために、Windowsの「デバイス マネージャー」を確認します。「デバイス マネージャー」の表示方法はWindowsの種類によって異なります。
(COMポート番号の確認は、KCT-53UをPCに接続した状態でおこなってください。)

*Windows Vistaの場合
1. Windowsの[スタート］ボタンをクリックします。
2. [コントロールパネル]をクリックします。
3. [コントロールパネル]画面の中にある[ハードウェアとサウンド］をクリックします。
4. [ハードウェアとサウンド]画面の中にある［デバイス マネージャ］をクリックします。
5. [デバイス マネージャ]画面が表示されます。

*Windows 7の場合
1. Windowsの[スタート]ボタンをクリックします。
2. [コンピューター]を右クリックして、[プロパティ]を選択します。
3. 表示される画面の中にある[デバイス マネージャー]をクリックします。
4. [デバイス マネージャー]画面が表示されます。

*Windows 8.1 および Windows 10 の場合
1. Windows の[スタート］ボタンを右クリックします。
2. 表示される画面の中にある[デバイス マネージャー]をクリックします。
3. [デバイス マネージャー]画面が表示されます。

「ポート（COMとLPT）」の部分をクリックして階層表示にすると、「ATEN USB to Serial Bridge (COMxx)」という表示があらわれます。「(COMxx)」の部分が割り当てられたCOMポート番号です。

使用するソフトウェアの通信（接続）の設定で、COMポート番号を設定する際には、ここで確認したCOMポート番号を選択するようにします。 


【ドライバーをアンインストールする】
コントロールパネルの"プログラムと機能"で"UC232A_Winxx_xxbit"を選択し、表示される手順にしたがってアンインストールします。または、インストールで使用した"KCT-53U_V170.exe"をダブルクリックして実行し、表示される画面で手順にしたがってアンインストールします。
注：ドライバーをアンインストールするには、管理者権限が必要です。


【更新履歴】
Ver. 1.70
  Driver Version 3.1.0.0(Vista) / 3.4.62.295(7, 8.1) / 3.6.81.359(10)
  Windows 8.1 (32/64-bit)、Windows 10 (32/64-bit)対応。

Ver. 1.60
  Driver Version 2.0.14.156(XP) / 3.1.0.0(Vista) / 3.3.7.131(7) / 3.4.42.260(8)
  Windows 8 (32/64-bit)対応。

Ver. 1.50
  Driver Version 2.0.14.156(XP) / 3.1.0.0(Vista) / 3.3.7.131(7)
  Windows Vista (32/64-bit)、Windows 7 (32/64-bit)対応。

Ver. 1.40
  Driver Version 2.0.2.5(XP)
  Windows Vista (32-bit)対応。

Ver. 1.30
  Driver Version 2.0.2.5
  使用時にブルースクリーンになる不具合の対応。

Ver. 1.10/1.20
  Driver Version 2.0.2.1
  海外向け 業務用HFトランシーバー TK-90対応。

Ver. 1.00
  Driver Version 2.0.0.18(XP) / 2.0.0.21(2k)
  初版。


【その他】
・Windows Vista ならびに Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
・このドライバー・インストール・プログラムは、ATENジャパン株式会社より提供されています。